　仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）（形態例②危険物を収納する設備等から危険物の抜取り）

【別添１－２】

仮設防油堤の設置、漏えい防止シートの敷設により流出防止対策を講ずる。

１　仮貯蔵・仮取扱い詳細レイアウト

保有空地３ｍを確保する。

バリケード

第５種消火設備３本設置

仮設タンク

３ｍ

３ｍ

ポンプ

３ｍ



３ｍ

３ｍ

３ｍ

変圧器

防炎シート、仮設防油堤

オイルパン

３ｍ

３ｍ

標　識

**掲示板**

２　標識・掲示板（例）　※　標識・掲示板を設置し関係者に注意喚起を行う。

・大きさ、縦30ｃｍ以上、幅60ｃｍ以上（縦書きでも可）

・「火気厳禁」は、地は赤色、文字は白色

・「危険物仮貯蔵・仮取扱所」は、地は白色、文字は黒色

**危険物仮貯蔵・仮取扱所**

危険物の類・品名・数量（倍数）

・第４類　第３石油類（潤滑油）

１０，０００リットル（５倍）

管理者　○○　▽◇○

火気厳禁